**关于采购悬挂式超细干粉灭火装置的公告**

鉴于我校新建综合档案室项目的消防安全的需要，现需采购“悬挂式超细干粉灭火器装置”（规格型号：FZX-ACT8/1.2-DD，8KG干粉剂量）。

欢迎有相应资质的公司参与本次采购竞价。参加竞价的公司应提交如下材料：企业法人居民身份证（原则上法人亲自参与，若需委托他人参与，还需法人提供委托证明及被委托人身份证）、企业营业执照（含统一社会信用代码）、税务登记证复印件等。

公告截止日期：2018年11月7日至2018年11月14日。并于2018年11月15日上午10:00，在综合楼104会议室组织召开现场竞价会议（竞价公司自行携带相关资料参会，迟到者视为自行放弃竞价资格）。要求在符合资格审查，产品质量合格的前提下，以最低报价的企业，定为本次采购产品供应商。

《消防器材采购报价单》附后，请竞价公司自行打印填报，形成有效的竞价文件（报价单填报后加盖公司印章并印封好），否则作废。

一、采购单位:福州职业技术学院保卫处

二、地址：福州大学城联榕路8号。

三、联系人及联系方式：郑老师83760477、林老师 83760316。

附：1《消防器材采购报价单》

2 产品示意图及相关参数

福州职业技术学院保卫处

2018年11月5日

**福州职业技术学院消防器材采购报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **品目名称** | **品牌及技术规格** | **数量** | | **单价** | **总价** | **备注** |
| **消防**  **器材**  **报价** | 悬挂式超细干粉灭火器（温控） | FZX-ACT8/1.2-DD  8KG装 | 20具 | |  |  | 含安装配件 |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | | | | |
|  | | | | | | | |
| **交货时间** |  | | | **交货地点** | | **福州职业技术学院** | |
| **服务承诺** | 1. 产品须为正规厂家生产的且经过检验的合格品。 2. 有效期内，产品若有质量问题，供应商应免费进行调换。 | | | | | | |
| **报价单位名称（公章）** |  | | | **报价单位**  **联系人** | |  | |
| **报价联系电话** |  | | | **地 址** | |  | |
| 注：报价单位应根据营业执照核准的经营范围进行报价，超出经营范围的报价无效。报价应包括货物配置到学院内指定位置所需的运杂费、保险费、安装、调试、税费以及售后服务等所有费用。 | | | | | | | |

产品示意：



图1 灭火装置结构示意图

有关参数：

|  |  |
| --- | --- |
| 规格型号 | FZX-ACT8/1.2-DD |
| 干粉剂量（kg） | 8 |
| 全淹没保护空间（m3） | ≤53 |
| 工作压力（MPa） | 1.2 |
| 驱动方式 | 氮气 |
| 喷射剩余率（%） | ≤5 |
| 有效喷射时间（s） | ≤10 |
| 启动方式 | 温控玻璃球、热引发器、电引发器三种可选 |
| 电控启动(mA) | DC24 600mA |
| 喷头启动温度（℃） | 68 |
| 安装高度（m） | 2.5～8.5 |
| 适用温度范围（0C） | -10～+50 |
| 灭火剂有效期（年） | 5 |
| 装置有效期（年） | 10 |