人工智能技术应用专业群实训基地-数字化远程实训平台
采购更正公告（第一次）

一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：[350101]HSXM[GK]2026002
原公告的采购项目名称：人工智能技术应用专业群实训基地-数字化远程实训平台
首次公告日期：2026年09月22日
二、更正信息：
更正事项：采购文件和采购公告
更正原因：接采购人通知，本项目恢复采购。修改采购文件，顺延提交投标文件截止时间、开标时间。
更正内容：
原公告的投标文件提交截止时间：2026-10-13 14:30:00，更正为：2026-11-06 09:30:00。
原公告的开标时间：2026-10-13 14:30:00，更正为：2026-11-06 09:30:00。
（一）原招标文件第五章《招标内容及要求》“三、商务要求”“10.3质量保证范围、质量保证期及售后服务”“（3）售后服务应按法律法规和采购文件约定执行”中：
“1）所有项目均包含 5 年免费质保（主要设备及核心软件为原厂质保），货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 3年（除技术参数中另行规定的除外），涉及版本更新、维保期内业务的随时定制和修订、BUG消除、产品安全应急响应、业务流程的重新适配等相关服务，终身维修维护、软件终身免费维护及升级。在质量保证期内设备运行发生故障时，中标人在接到采购人故障通知后2小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及采购人意见等）报采购人备案，若24 小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用产品供采购人使用，其中发生一切费用由中标人承担。质量保证期内中标人有责任对设备进行不定期的巡查检修，且中标人需每年为采购人机修人员免费进行至少一次的维修技术培训，免费保修期结束前一个月内中标人应负责对货物进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证货物的正常运行。质保期外重复出现质保期内出现的故障属免费保修范围。”
现更正为：
“1）所有项目均包含5年免费质保（主要设备及核心软件为原厂质保），货物质保期要求均为货物经最终验收合格后5年（除技术参数中另行规定的除外），涉及版本更新、维保期内业务的随时定制和修订、BUG消除、产品安全应急响应、业务流程的重新适配等相关服务，终身维修维护、软件终身免费维护及升级。在质量保证期内设备运行发生故障时，中标人在接到采购人故障通知后2小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及采购人意见等）报采购人备案，若24 小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用产品供采购人使用，其中发生一切费用由中标人承担。质量保证期内中标人有责任对设备进行不定期的巡查检修，且中标人需每年为采购人机修人员免费进行至少一次的维修技术培训，免费保修期结束前一个月内中标人应负责对货物进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证货物的正常运行。质保期外重复出现质保期内出现的故障属免费保修范围。”
（二）公示采购人现有6台服务器的配置参数，具体如下：
	序号
	品目名称
	数量
	配置

	1
	文件服务器
	1台
	华为/Huawei 2288H V5 机架式服务器/2.1GHz/INTEL 至强金牌/20 核/DDR4/480GB/12TB/12TB/机架式服务器/无/64GB/服务器产品类别:机架式服务器 
电源类型:冗余电源 
RAID方式:RAID 60,无,RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 6,RAID 50,RAID 10 
操作系统:无 
扩展槽:10 
内存插槽:24个 
插槽配置说明:最大支持10个PCIE插槽 
硬盘容量说明:2*480GB SSD，6*12TB SATA 
产品尺寸:86.1mm×447mm×748mm 
产品结构:2U 
CPU类型:INTEL 至强金牌 
CPU型号:Intel 至强 Gold 5218R 
网口:4 
CPU数量:2颗 
内存条数:2 
内存容量(单条):32GB 
CPU速度/主频:2.1GHz 
CPU核数:20核 
固态硬盘数量:2 
内存类型:DDR4 
固态硬盘容量(单个):480GB 
机械硬盘容量(单个):12TB 
内存容量:64GB 
机械硬盘数量:6 
固态硬盘容量:480GB*2 
硬盘类型:混合硬盘 
机械硬盘容量:12TB*6 
硬盘容量:72T+600G 
端口传输速率:10GB 
HBA卡端口数量:0 
网卡端口数量:4 
HBA传输速率:0 
电源热插拔:支持 
串口数量:1 
1GB网络端口数量:2 
质保期限:5年 
10GB网络端口数量:2 
USB2.0接口数量:2 
VGA接口数量:1 
支持最大处理器数目:2 
PCI-E 2.0 x4 插槽数量:0 
PCI-E 2.0 x8 插槽数量:0 
PCI-E 2.0 x16 插槽数量:0 
PCI-E 3.0 x4 插槽数量:0 
PCI-E 3.0 x8 插槽数量:0 
PCI-E 3.0 x16 插槽数量:0 
电源冗余:支持 
硬盘数量:8 
中国国家强制性产品认证证书编号:2017010911969365 
包装清单:电源线、导轨 
售后服务:原厂5年保修服务 
中国国家强制性产品认证证书有效期:2027-05-15

	2
	数据库缓存服务器
	1台
	华为/Huawei 2288H V5 机架式服务器/2.1GHz/INTEL 至强金牌/20 核/DDR4/480GB/12TB/12TB/机架式服务器/无/128GB/服务器产品类别:机架式服务器 
电源类型:冗余电源 
RAID方式:RAID 60,RAID 10,RAID 50,无,RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 6 
操作系统:无 
扩展槽:10 
内存插槽:24个 
插槽配置说明:最大支持10个PCIE插槽 
硬盘容量说明:2*480GB SSD，6*12TB SATA 
产品尺寸:86.1mm×447mm×748mm 
产品结构:2U 
CPU类型:INTEL 至强金牌 
CPU型号:Intel 至强 Gold 5218R 
网口:4 
CPU数量:2颗 
内存条数:4 
内存容量(单条):32GB 
CPU速度/主频:2.1GHz 
CPU核数:20核 
固态硬盘数量:2 
内存类型:DDR4 
固态硬盘容量(单个):480GB 
机械硬盘容量(单个):12TB 
内存容量:128GB 
机械硬盘数量:6 
固态硬盘容量:480GB*2 
硬盘类型:混合硬盘 
机械硬盘容量:12TB*6 
硬盘容量:72T+600G 
端口传输速率:10GB 
HBA卡端口数量:0 
网卡端口数量:4 
HBA传输速率:0 
电源热插拔:支持 
串口数量:1 
1GB网络端口数量:2 
质保期限:5年 
10GB网络端口数量:2 
USB2.0接口数量:2 
VGA接口数量:1 
支持最大处理器数目:2 
PCI-E 2.0 x4 插槽数量:0 
PCI-E 2.0 x8 插槽数量:0 
PCI-E 2.0 x16 插槽数量:0 
PCI-E 3.0 x4 插槽数量:0 
PCI-E 3.0 x8 插槽数量:0 
PCI-E 3.0 x16 插槽数量:0 
电源冗余:支持 
硬盘数量:8 
中国国家强制性产品认证证书编号:2017010911969365 
包装清单:电源线、导轨 
售后服务:原厂5年保修服务 
中国国家强制性产品认证证书有效期:2027-05-15

	3
	应用服务器
	1台
	华为/Huawei 2288H V5 机架式服务器/2.1GHz/INTEL 至强银牌/16 核/DDR4/480GB/10TB/10TB/机架式服务器/无/64GB/服务器产品类别:机架式服务器 
电源类型:冗余电源 
RAID方式:RAID 60,RAID 10,RAID 50,无,RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 6 
操作系统:无 
扩展槽:10 
内存插槽:24个 
插槽配置说明:最大支持10个PCIE插槽 
硬盘容量说明:2*480GB SSD，5*10T 
产品尺寸:86.1mm×447mm×748mm 
产品结构:2U 
CPU类型:INTEL 至强银牌 
CPU型号:Intel 至强 Silver 4216 
网口:4 
CPU数量:2颗 
内存条数:2 
内存容量(单条):32GB 
CPU速度/主频:2.1GHz 
CPU核数:16核 
固态硬盘数量:2 
内存类型:DDR4 
固态硬盘容量(单个):480GB 
机械硬盘容量(单个):10TB 
内存容量:64GB 
机械硬盘数量:5 
固态硬盘容量:480GB*2 
硬盘类型:混合硬盘 
机械硬盘容量:10TB*5 
硬盘容量:48T 
端口传输速率:10GB 
HBA卡端口数量:0 
网卡端口数量:4 
HBA传输速率:0 
电源热插拔:支持 
串口数量:1 
1GB网络端口数量:2 
质保期限:5年 
10GB网络端口数量:2 
USB2.0接口数量:2 
VGA接口数量:1 
支持最大处理器数目:0 
PCI-E 2.0 x4 插槽数量:0 
PCI-E 2.0 x8 插槽数量:0 
PCI-E 2.0 x16 插槽数量:0 
PCI-E 3.0 x4 插槽数量:0 
PCI-E 3.0 x8 插槽数量:0 
PCI-E 3.0 x16 插槽数量:0 
电源冗余:支持 
硬盘数量:7 
中国国家强制性产品认证证书编号:2017010911969365 
包装清单:电源线、导轨 
售后服务:原厂5年保修服务 
中国国家强制性产品认证证书有效期:2027-05-15

	4
	调度服务器
	1台
	华为/Huawei 2288H V5 机架式服务器/2.4GHz/INTEL 至强银牌/10核/DDR4/960GB/无/无/机架 
式服务器/无/32GB/服务器产品类别:机架式服务器 
电源类型:冗余电源 
RAID方式:RAID 60,RAID 10,RAID 50,无,RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 6 
操作系统:无 
扩展槽:10 
内存插槽:24个 
插槽配置说明:最大支持10个PCIE插槽 
硬盘容量说明:8*960GB SSD 
产品尺寸:86.1mm×447mm×748mm 
产品结构:2U 
CPU类型:INTEL 至强银牌 
CPU型号:Intel至强 银牌4210R 
网口:4 
CPU数量:2颗 
内存条数:2 
内存容量(单条):16GB 
CPU速度/主频:2.4GHz 
CPU核数:10核 
固态硬盘数量:8 
内存类型:DDR4 
固态硬盘容量(单个):960GB 
机械硬盘容量(单个):无 
内存容量:32GB 
机械硬盘数量:0 
固态硬盘容量:960GB*8 
硬盘类型:固态硬盘（SSD） 
机械硬盘容量:无 
硬盘容量:960GB*8 
端口传输速率:10GB 
HBA卡端口数量:0 
网卡端口数量:4 
HBA传输速率:0 
电源热插拔:支持 
串口数量:1 
1GB网络端口数量:2 
质保期限:5年 
10GB网络端口数量:2 
USB2.0接口数量:2 
VGA接口数量:1 
支持最大处理器数目:2 
PCI-E 2.0 x4 插槽数量:0 
PCI-E 2.0 x8 插槽数量:0 
PCI-E 2.0 x16 插槽数量:0 
PCI-E 3.0 x4 插槽数量:0 
PCI-E 3.0 x8 插槽数量:0 
PCI-E 3.0 x16 插槽数量:0 
电源冗余:支持 
硬盘数量:8 
中国国家强制性产品认证证书编号:2017010911969365 
包装清单:电源线、导轨 
售后服务:原厂5年保修服务 
中国国家强制性产品认证证书有效期:2027-05-15

	5
	负载均衡服务器
	1台
	华为/Huawei 2288H V5 机架式服务器/2.4GHz/INTEL 至强银牌/10核/DDR4/480GB/4TB/4TB/ 
机架式服务器/无/32GB/服务器产品类别:机架式服务器 
电源类型:冗余电源 
RAID方式:RAID 60,RAID 10,RAID 50,无,RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 6 
操作系统:无 
扩展槽:10 
内存插槽:24个 
插槽配置说明:最大支持10个PCIE插槽 
硬盘容量说明:2*480GB SSD，2*4TB SATA 
产品尺寸:86.1mm×447mm×748mm 
产品结构:2U 
CPU类型:INTEL 至强银牌 
CPU型号:Intel至强 银牌4210R 
网口:4 
CPU数量:2颗 
内存条数:2 
内存容量(单条):16GB 
CPU速度/主频:2.4GHz 
CPU核数:10核 
固态硬盘数量:2 
内存类型:DDR4 
固态硬盘容量(单个):480GB 
机械硬盘容量(单个):4TB 
内存容量:32GB 
机械硬盘数量:2 
固态硬盘容量:480GB*2 
硬盘类型:混合硬盘 
机械硬盘容量:4TB*2 
硬盘容量:480GB*2+4TB*2 
端口传输速率:1000Mbps 
HBA卡端口数量:0 
网卡端口数量:4 
HBA传输速率:0 
电源热插拔:支持 
串口数量:1 
1GB网络端口数量:2 
质保期限:5年 
10GB网络端口数量:2 
USB2.0接口数量:2 
VGA接口数量:1 
支持最大处理器数目:2 
PCI-E 2.0 x4 插槽数量:0 
PCI-E 2.0 x8 插槽数量:0 
PCI-E 2.0 x16 插槽数量:0 
PCI-E 3.0 x4 插槽数量:0 
PCI-E 3.0 x8 插槽数量:0 
PCI-E 3.0 x16 插槽数量:0 
电源冗余:支持 
硬盘数量:4 
中国国家强制性产品认证证书编号:2017010911969365 
包装清单:电源线、导轨 
售后服务:原厂5年保修服务 
中国国家强制性产品认证证书有效期:2027-05-15

	6
	云渲染服务器
	1台
	思腾合力/SITONHOLY IW.4815-8GR机架式服务器/3.6GHz/INTEL酷睿Core i9/8
核/DDR4/512GB/无/无/机架式服务器Nindows/128GB/服务器产品类别：机架式服务器
电源类型：双电源
RAID方式：无
操作系统：Windows
扩展槽：8
内存插槽：16个
插槽配置说明：PC-E规范双槽尺寸显示加速卡*1每节点
硬盘容量说明：NVME M.2PCl-EX4接口*1每节点
产品尺寸：720mm*445mm*178mm
网口：8
内存条数：8
中国国家强制性产品认证证书有效期：2024-02-27
CPU类型：INTEL酷睿Core i9
CPU型号：酷睿19-9900
CPU数量：8颗
CPU速度/主频：3.6GHz
CPU核数：8核
内存容量（单条）：16GB
内存类型：DDR4
内存容量：128GB
产品结构：4U
固态硬盘容量（单个）：512GB
固态硬盘数量：8
机械硬盘容量（单个）：无
机械硬盘数量：0
硬盘类型：固态硬盘
固态硬盘容量：512GB
机械硬盘容量：无
硬盘容量：4T
硬盘数量：8
端口传输速率：1GB
HBA卡端口数量：O
网卡端口数量：2
HBA传输速率：0
电源热插拔：支持
串口数量：0
1GB网络端口数量：2
质保期限：3年
10GB网络端口数量：0
USB2.0接口数量：8
VGA接口数量：O
支持最大处理器数目：0
PC1-E2.0×4插槽数量：0
PC-E2.0×8插槽数量：0
PC1-E2.0×16插槽数量：0
PCl-E3.0X4插槽数量：0
PC-E3.0x8插槽数量：8
PCl-E3.0×16插槽数量：8
电源冗余：支持
包装清单：有
中国国家强制性产品认证证书编号：3C
售后服务：五年原厂5*24小时


其他内容不变
更正日期：2026年10月21日
三、其他补充事项
[bookmark: _GoBack]招标公告及招标文件中涉及以上更正公告内容的地方均作相应变更。以上更正公告内容为招标文件的组成部分，对各投标人均具有约束力，其他事项均按招标文件规定执行。本次更正公告内容有针对招标文件部分内容进行修改，各潜在投标人需要重新通过投标客户端制作投标文件。
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：福州职业技术学院
地址：福州市闽侯上街联榕路8号
联系方式：0591-83760305
2.采购代理机构信息
名称：福建火山项目管理有限公司
地址：福建省福州市晋安区王庄街道福新中路75号永同昌大厦11层05、06室
联系方式：0591-83666679
3.项目联系方式
项目联系人：林鹭、何丹萍、林龙宇、许灿军
电话：0591-83666679
福建火山项目管理有限公司
2026年10月21日


